신호 및 시스템 HW3 보고서

2019-15516 한승윤

Step2

텍스트, 편지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

frequency domain의 points 개수를 변수 num에 넣어주었다. 이것을 토대로 frequency domain의 x값인 freq\_x를 만들고, 공식을 활용하여 frequency domain의 y값인 freq를 만들었다.

Step4

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

signal2는 signal의 even component를 담는 변수이다. signal과 똑같이 복사를 해준 뒤, 양수 인덱스만 -1을 곱해주었다.

Step 5

텍스트, 편지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

Step 2에서와 같이 num을 300으로 설정하고 똑같이 공식에 대입해 주었다.

Step 6

Step 1~Step 6의 과정에서 num만 30과 3000으로 바꾸어 재실행 해주었다.